様式第３号

木材破砕機清掃点検簿

|  |  |
| --- | --- |
| 団　体　名 |  |
| 清掃者氏名 |  |
| 清掃年月日 |  |

１　清掃前には必ず平坦な場所に機械を停車させ、下記記載の①から④の事項をおこな

うこと。

* 1. 走行クラッチレバーを「切」位置にする。
  2. シフトレバーを「ニュートラル」位置にする。
  3. ロータクラッチレバー「切」位置にする。
  4. 燃料コックを「閉」位置にする。

２　清掃

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 清掃箇所 | 清掃内容 | 確認印 | 備考 |
| クローラー | 水洗いして、機械についたほこり、木屑、泥土等を洗い落とす |  |  |
| ホッパ | コンプレッサー・ブラシ・布等でほこり、木屑、泥土等を落とす |  |  |
| 送りローラ |  |  |
| ロータハウジング |  |  |
| エンジン回り |  |  |
| 電装品 |  |  |

* + 清掃後は、水分がなくなるまで十分乾燥させること。

　提出時には、清掃後の状況写真を添付すること。